VERKSTAD / FÖRRÅD / PANNCENTRAL (EJ I BRUK)

Byggår: 1985
Bruksarea: totalt ca 280 kvm
Grund: betongplatta
Stomme: trä, isolerad, byggnaden uppförd med stomme från äldre byggnad. Verkstad och varmförråd tilläggsisolerad 45 mm insida vägg
Fasad: träpanel, eftersatt underhåll, målning aktuell
Tak: plåt
Taklag: isolerat med mineralull förutom i kallförråd.
Insida vägg och tak i verkstad och förråd beklädd med mineritskivor/plåt.
Utrustning diskuteras i samband med köp.
Garageport – vikport i verkstad
Luftvärme i verkstad
