GARAGEBYGGNAD

1-PLAN, ISOLERAT
Lokal area: ca 81 kvm
Byggår: 2000
Grund: betongplatta
Stomme: trä, isolering 120 mm,  lecasten 1 varv mot betong
Insida vägg och tak: plåt / mineritskiva
Fasad: träpanel
Tak: plåt
Taklag: isolering 250 mm
Garageport: höjd 4,1 m
Övrigt: betongbalkar i tak, 3 st traverser, kapacitet 1 000 kg per travers



