BASTUBYGGNAD

Byggår: 1992
Grund: betongplatta
Stomme: trä, isolerad
Fasad: trä
Tak: plåt
Taklag: isolerad med mineralull
Vedeldat bastuaggregat.
Bastulavar
Interiör: relax, entré, tvätt
Golv plastmatta, vägg träpanel

