RECEPTIONSBYGGNAD

1-plans byggnad. lokalarea 95 kvm + vidbyggt förråd/teknik ca 25 kvm
Byggår; 1983
Renoverad och tillbyggd 2012
Grund: betongplatta
Stomme: trä, isolerad 120mm
Fasad: träpanel
Tak: plåt
Taklag: isolerat 200 mm
Fönster: 2-glas
Värme: luftvärme, el-element
Fiber installerat

INTERIÖR: 
Reception: golv klinker, vägg bröstpanel/målat 
Pentry: golv klinker, vägg målad
Duschar: golv klinker, väggar kakel 
Toaletter: golv klinker, vägg halvkakel/målat 
Linneförråd: golv betong, vägg plåt, Utgång till lastzon 
Vidbyggt förråd: isolerat, vägg spånplatta, tak gips
